本方案主要配合NVRAM中配置实现自动连接wifi
零：安装前确认是否已经加载itlwm/kext，如果加载请自自行屏蔽。查看是否加载命令如下：
   kextstat | grep itlwm
   此命令输出为空，则说明未加载，有输出则已经加载需要屏蔽,屏蔽后请重启并再次确认，
一、安装 
    双击install.command，执行安装,将Bitbar.app拖到应用程序目录,如果提示"Bitbar"运行中,可以不替换,直接进入下一步即可
二、运行Bitbar.app，启动提会示选择plugins目录，请选择/Users/Shared/MenubarTools/目录,运行后弹出菜单“Preferense”->"Open at Login"
   如果此处没有弹出窗口让您选择plusins目录，说明你以前使用过该软件，可以在运行后选择弹出菜单“Preferense”->"Change Plugin Folder" 重新设定插件目录为“/Users/Shared/MenubarTools/”
三、连接网络
   点击菜单条“🌐”，选择"加入其他网络..."，填写一个可连接SSID和密码
   然后重新启动机器
   重启后通过“系统偏好设置”---》“网络”查看是否已经连接。
四、实现网络切换
  1、重启后通过“系统偏好设置”---》“网络”查看WiFi网络连接的名字，有可能是“Wi-Fi”，也有可能是是“Ethernet X”
  2、命令行输入 networksetup -listallhardwareports
    在输出中找到您网络连接名称以及下一行的Device，输出类似于下面的样子，找到相应的Device即可
	也可以根据Ethernet Address判断，在Windows下记录WiFi的Mac地址，和命令结果对比即可找到Device

Hardware Port: Ethernet
Device: en0
Ethernet Address: 11:22:33:44:55:66  （这个肯定不是，这个mac地址是假的）

Hardware Port: Wi-Fi （这儿是网络连接名称）
Device: en2   （这是是要找的Device）
Ethernet Address: d0:c6:37:b8:10:eb （这儿是WiFi的Mac地址）

Hardware Port: Bluetooth PAN    （这个肯定不是，一看就是蓝牙）
Device: en1
Ethernet Address: d0:c6:37:b8:10:ef

    3、点击菜单条“🌐”，选择"设定网络接口名称"，填写上面查到的Device 名称，并点击刷新
	
五、增加多个WiFi网络，点击菜单条“🌐”，选择一个为未配置网络，弹出对话框中填写该网络密码，点击“保存并连接网络”，点击刷新。



说明1: 每次开机将自动连接上次连接的网络，弹出菜单切换即可。
说明2: WiFi选择区域上半部分为已经配置并保存密码的网络,前面有X说明当前没有搜到这个网络的WiFi信号
说明3: 未配置网络为搜索到WiFi信号,没有配置添加连接密码, 点击即可输入密码连接
说明4: 对于没有列出的WiFi信号可以通过“加入其他网络...”,输入SSID,密码,强制连接
说明5: 输入WiFi密码后有两种选择,“连接为临时网络”,”保存并连接网络”,就是一个会保存密码,一个不会保存密码
说明6：该工具设定刷新时间默认为1天刷新一次，没有必要做过多的刷新，查看当前信息请先点击刷新后再次查看。
      如果您想调整刷新时间，请到/Users/Shared/MenubarTools/目录下，修改IntelWiFiHelper.1d.sh文件名称
      格式为 "IntelWiFiHelper.刷新时间.sh"，刷新时间例子
      10s - 10秒
      1m  - 1分钟
      2h  - 2小时
      1d  - 1天