本方案主要配合NVRAM中配置实现自动连接wifi
零：安装前确认是否已经加载itlwm！，如果加载请自自行屏蔽。查看是否加载命令如下：
   kextstat | grep itlwm
   如果此命令有输出，代表驱动已加载：
   (1)如果你放在oc/kexts目录
    请在OCG-Kernel取消勾选itlwm.kext
   (2)如果你使用命令临时加载
    请在终端输入sudo kextunload -v com.zxystd.itlwm
一、安装 
    双击install.command，执行安装
二、设定网络连接，
   修改桌面文件 ”切换WiFi.command"，  将其中“MY-WIFI-SSID”和“Mima......“修改为您要连接的网络名和密码
三、连接网络
   双击修改过的桌面文件 ”切换WiFi.command"，特别说明：查看输出如果出现”ifconfig: interface en2 does not exist“，不算错误，后面步骤会修改。
   然后重新启动机器
   重启后通过“系统偏好设置”---》“网络”查看是否已经链接。
四、实现网络切换
  1、重启后通过“系统偏好设置”---》“网络”查看WiFi网络连接的名字，有可能是“Wi-Fi”，也有可能是是“Ethernet X”
  2、命令行输入 networksetup -listallhardwareports
    在输出中找到您网络连接名称以及下一行的Device，输出类似于下面的样子，找到相应的Device即可

Hardware Port: Ethernet
Device: en0
Ethernet Address: 11:22:33:44:55:66  （这个肯定不是，en0是黑苹果仿冒的以太网）

Hardware Port: Wi-Fi （这儿是网络连接名称）
Device: en2   （这是是要找的Device）
Ethernet Address: d0:c6:37:b8:10:eb

Hardware Port: Bluetooth PAN    （Bluetooth一看就是蓝牙喽）
Device: en1
Ethernet Address: d0:c6:37:b8:10:ef

    3、修改桌面上"切换WiFi.command",  将其中的“en2”，修改自己的Wi-Fi对应的Device
五、增加多个WiFi网络
    拷贝桌面上"切换WiFi.command"，重命名以便自己使用，修改其中"MY-WIFI-SSID" "Mima......" 分别为需要切换无线网络的名和密码
六、执行切换. 双击您拷贝修改过的“切换WiFi.command”,即可实现切换

说明：每次开机将自动连接上次连接的网络，切换使用桌面的切换脚本即可。