本efi内一些配置文件采用默认注入intel核显id为0x12345678，此举为减少安装中因为显卡出现的各种错误，以先安装上系统后做驱动为目的，方便大家更容易安装上系统。如果安装后发现核显没有驱动的话不要着急，去掉Graphics下的ig-platform-id 0x12345678以及Devices下的IntelGFX 0X12345678即可驱动显卡，不少笔记本会存在dvmt小于64mb的情况然后一驱动显卡就会卡五国，如果笔记本bios有设置选项的可以将dvmt设置为大于64m的即可，台式机一般都有此选项可自行设置。如果没有选项可以通过hackintool加入破解dvmt参数，。本efi内涵盖各种笔记本核显 已经注入属性值 可以自行选用。